{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22}
["Part Number","L(μH)","Turns Ratio","DCR1(mΩ)","DCR2(mΩ)","Isolation(VAC)","Operating Temperature(℃)"]
["WHST06E18A0",475,"1:1.5",1000,1000,3100,"-40 to 125"]
["WHST06E17A0",475,"1:2",1000,1000,3100,"-40 to 125"]
["WHST06E16A0",475,"1:1.7",1000,1000,3100,"-40 to 125"]
["WHST06E14A0",475,"1:1.1",1000,1000,3100,"-40 to 125"]
["WHST06E12A0",475,"1:1.3",1000,1000,3100,"-40 to 125"]
[]
["WHST06D04A0",680,"3:4",350,520,4000,"-40 to 125"]
["WHST06D03A0 ",538,"3:8",400,900,4000,"-40 to 125"]
["WHST06D02A0",100,"1.2:1",250,220,2500,"-40 to 125"]
["WHST06D01A0",200,"1:1:3.4",237,882,3000,"-40 to 125"]
[]
["WHST06010G0",538,"1:1.7",750,1200,4000,"-40 to 125"]
["WHST06021G0",538,"8:9",750,1000,4000,"-40 to 125"]
["WHST06008G0",538,"8:3",1500,700,4000,"-40 to 125"]
["WHST06007G0",538,"4:3",900,750,4000,"-40 to 125"]
["WHST06006G0",538,"3:8",750,1500,4000,"-40 to 125"]
["WHST06005G0",680,"3:5",750,1200,4000,"-40 to 125"]
["WHST06032G0",680,"3:4",750,900,4000,"-40 to 125"]
["WHST06003G0",538,"2:1",1300,750,4000,"-40 to 125"]
["WHST06002G0",538,"1:2",750,1300,4000,"-40 to 125"]
["WHST06001G0",538,"1:1",750,750,4000,"-40 to 125"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}